[CONSTANT INPUT]
Full Symbol	Value	Default scenario
Sumo__Plant__Influent1__param__Q	1000
Sumo__Plant__Influent1__param__TCOD	420	600
Sumo__Plant__Influent1__param__T	20	15
Sumo__Plant__CSTR1__param__L_Vtrain	300	400
Sumo__Plant__CSTR1__param__htank	4.5
Sumo__Plant__CSTR1__param__DOSP	0
Sumo__Plant__CSTR2__param__L_Vtrain	500
Sumo__Plant__CSTR2__param__htank	4.5
Sumo__Plant__Clarifier1__param__Qsludge_target	750
Sumo__Plant__Sideflowdivider1__param__Qpumped_target	2000	4000
Sumo__Plant__Metal1__param__FFe_input	139000
Sumo__Plant__PIDcontroller1__param__CVsetp	3000	4500
Sumo__Plant__PIDcontroller1__param__direction	-1
Sumo__Plant__PIDcontroller1__param__tcontrol_min	60
Sumo__Plant__PIDcontroller1__param__KP_PID	0.3
Sumo__Plant__PIDcontroller1__param__KI_PID	0.03
[DYNAMIC INPUT]
